 **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**172009, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, дом 56, оф.22**

**ИНН 6915015243, КПП 691501001**

**Тел: 8-4822-47-60-40, E-mail: Tortehmash@bk.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Исх. № 515 от «01» ноября 2023 г.**

**Прайс-лист**

**МОБИЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ**

***с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2023 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена, руб. в т.ч. НДС-20%** | **Комплектация противопожарным оборудованием и вооружением** |
| **1** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-0.3****(одноосный автомобильный прицеп)*** Емкость для воды – 300 л.;
* Автономный высоконапорный насос:

- производительность – 1000 л/мин;* Емкость бака пенообразователя – 40 л.;
* Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***;
* Комплект пожарно-технического вооружения.
 | **630 500** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PHOTO-2021-05-24-09-48-17.jpg****PHOTO-2021-05-24-09-48-18** | - Автономный пожарный насос 1 шт- Система одновременной подачи огнетушащих веществ СОПОВ\* 1 шт- Головка переходная ГП-50\*70; 70\*80; 50\*80 1 шт- Генератор пены ГПС-600 1 шт- Колонка КП 1 шт- Огнетушитель ОП-2 1 шт- Огнетушитель ОП-4 1 шт- Рукав всасывающий L 4 м с соединительной арматурой ГРВ 1 шт- Рукав напорный Ду 51, L 20 м  с ГР 3 шт- Ствол РС-50; РС-70; РСК-50 1 шт - Лопата 1 шт- Лом 1 шт- Топор 1 шт- Фонарь ФОС 1 шт- Сетка всасывающая СВ 1 штВозможна комплектация и установка дополнительного оборудования по заявке заказчика. |
| **2**  | **Мобильный пожарный комплекс МПК-1.0****(двухосный автомобильный прицеп)*** Емкость для воды – 1000 л.;
* Автономный высоконапорный насос:

- производительность – 1000 л/мин;* Емкость бака пенообразователя – 60 л.;
* Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***;
* Комплект пожарно-технического вооружения.
 | **1 372 000** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6565.jpg****C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6569.jpg** |
| **3** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-2.0****(одноосный тракторный прицеп)*** Емкость для воды – 2000 л.;
* Автономный высоконапорный насос:

- производительность – 1000 л/мин;* Емкость бака пенообразователя – 120 л.;
* Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***;
* Комплект пожарно-технического вооружения.
 | **1 015 000** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2289.jpg****C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2235.jpg** |
| **4** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-4.0****(двухосный тракторный прицеп)*** Емкость для воды – 4000 л.;
* Автономный высоконапорный насос:

- производительность – 1000 л/мин;* Емкость бака пенообразователя – 198 л.;
* Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***;

Комплект пожарно-технического вооружения. | **1 618 500** | C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6935.jpg**C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2111.jpg** |
| **5** | **Мобильный пожарный комплекс*** Габариты: длина 4000 мм х ширина 2400 мм х высота 2145 мм.
* Контейнер оборудован 2 светильниками, 2 электрическими настенными обогревателями.
* В качестве источника электричества в комплект поставки включен бензогенератор (1 шт.), вырабатывающий электроэнергию 220В, мощность 3-5кВт.
* Снаружи контейнер окрашен порошковым методом в сигнальный (красный цвет) цвет согласно «ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», с надписью: «Мобильный пожарный комплекс» на двух сторонах контейнера.
* Для погрузки, выгрузки и транспортировки на крыше контейнера, по углам, предусмотрены такелажные петли.
 | **3 850 000** |  | - Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер» 1 шт- Рукав пожарный напорный РПМ (В) Ø65 - 20 м 7 шт- Рукав пожарный напорный РПМ (В) Ø50,L - 20м 13 шт- Рукав пожарный всасывающий Д-8O,L - 4m 3 шт- Рукав пожарный всасывающий Д-100,L - 4м 2 шт- Сетка всасывающая СВ-80 2 шт- Сетка всасывающая СВ-100 2 шт- Ствол ручной пожарный ГПС-600 2 шт- Переходная головка ГП 80х100 1 шт- Ствол ручной пожарный РСК-50 2 шт- Ствол ручной пожарный РСК-70 2 шт- Ствол ручной пожарный СВП-4 2 шт- Головка переходник ГП-50х66 (ГП 50\*70) 4 шт- Разветвление трехходовое РТ-70 2 шт- Пеносмеситель ПС-2 1 шт- Пеносмеситель ПС-1 1 шт- Ключ 80 (для соединения рукавов) 2 шт- Содержимое комплекта:Боевая одежда пожарного: размеры-(2/II, 2/III, 4/II); - по 1 штпояс пожарного-размер 2 по 2 шт, размер 3 - 1 шт;сапоги пожарного – размеры 42,43,45- по 1 паре;шлем пожарного - безразмерный -3 шт.; краги 10 размер - 1 пара, 11 размер - 2 пары 1 комплект- Головка переходник ГП-50х65 (ГП 50\*70) 3 шт- Зажим рукавный ЗПР-80 4 шт- Рукавные задержки ЗР80 2 шт- Лопата штыковая 3 шт - Лопата совковая 3 шт- Сумка для диэлектрического комплекта 1 шт- Коврик диэлектрический 750 х 750 мм2 шт- Боты диэлектрические 2 шт- Перчатки диэлектрические 2 шт- Ножницы диэлектрические 2 шт- Топор плотницкий 1 шт- Ножовка столярная 1 шт- Фонарь ФОС-3 с зарядным устройством 2 шт- Теплоотражательный костюм ТОК 3003 шт- Огнетушитель ОВЭ-5 2 шт- Огнетушитель ОВЭ-Ю 2 шт- Огнетушитель ОУ-5 2 шт - Лом легкий ЛПЛ 1 шт- Лом тяжелый ЛПТ 1 шт - Монтажка универсальная длина 850 мм 2 шт- Лом универсальный 2 шт- Пускозарядное устройство Fubag Force 180 1 шт |

***\*Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ).***

 Возможность подачи воды и воздушно - механической пены, как совместно, так и раздельно.

 **Генеральный директор ООО «ТорТехМаш»**

 **Игорь Владимирович Комиссаров**