 **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**172009, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, дом 56, оф.22**

**ИНН 6915015243, КПП 691501001**

**Тел: 8-4822-47-60-40, E-mail: Tortehmash@bk.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Исх. № 276 от «10» июня 2025 г.**

**Прайс-лист**

**МОБИЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ**

***с 09 июня 2025 года по 31 августа 2025 года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена, руб. в т.ч. НДС-20%** | | **Комплектация противопожарным оборудованием и вооружением** |
| **1** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-0.3**  **(одноосный автомобильный прицеп)**   * Емкость для воды – 300 л.; * Автономный высоконапорный насос:   - производительность – 1000 л/мин;   * Емкость бака пенообразователя – 40 л.; * Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***; * Комплект пожарно-технического вооружения. | **620 000** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PHOTO-2021-05-24-09-48-17.jpg**  **PHOTO-2021-05-24-09-48-18** | - Автономный пожарный насос 1 шт  - Система одновременной подачи огнетушащих веществ СОПОВ\* 1 шт  - Головка переходная ГП-50\*70;  70\*80; 50\*80 1 шт  - Генератор пены ГПС-600 1 шт  - Колонка КП 1 шт  - Огнетушитель ОП-2 1 шт  - Огнетушитель ОП-4 1 шт  - Рукав всасывающий L 4 м с соединительной арматурой ГРВ 1 шт  - Рукав напорный Ду 51, L 20 м  с ГР 3 шт  - Ствол РС-50; РС-70; РСК-50 1 шт    - Лопата 1 шт  - Лом 1 шт  - Топор 1 шт  - Фонарь ФОС 1 шт  - Сетка всасывающая СВ 1 шт  Возможна комплектация и установка дополнительного оборудования по заявке заказчика. |
| **2** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-1.0**  **(двухосный автомобильный прицеп)**   * Емкость для воды – 1000 л.; * Автономный высоконапорный насос:   - производительность – 1000 л/мин;   * Емкость бака пенообразователя – 60 л.; * Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***; * Комплект пожарно-технического вооружения. | **1 560 000** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6565.jpg**  **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6569.jpg** |
| **3** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-2.0**  **(одноосный тракторный прицеп)**   * Емкость для воды – 2000 л.; * Автономный высоконапорный насос:   - производительность – 1000 л/мин;   * Емкость бака пенообразователя – 120 л.; * Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***; * Комплект пожарно-технического вооружения. | **1 290 000** | **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2289.jpg**  **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2235.jpg** |
| **4** | **Мобильный пожарный комплекс МПК-4.0**  **(двухосный тракторный прицеп)**   * Емкость для воды – 4000 л.; * Автономный высоконапорный насос:   - производительность – 1000 л/мин;   * Емкость бака пенообразователя – 198 л.; * Система одновременной подачи огнетушащих веществ**\***;   Комплект пожарно-технического вооружения. | **1 780 000** | C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSCF6935.jpg  **C:\Users\1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_2111.jpg** |
| **5** | **Мобильный пожарный комплекс**   * Габариты: длина 4000 мм х ширина 2400 мм х высота 2145 мм. * Контейнер оборудован 2 светильниками, 2 электрическими настенными обогревателями. * В качестве источника электричества в комплект поставки включен бензогенератор (1 шт.), вырабатывающий электроэнергию 220В, мощность 3-5кВт. * Снаружи контейнер окрашен порошковым методом в сигнальный (красный цвет) цвет согласно «ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», с надписью: «Мобильный пожарный комплекс» на двух сторонах контейнера. * Для погрузки, выгрузки и транспортировки на крыше контейнера, по углам, предусмотрены такелажные петли. | **3 990 000** |  | - Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер» 1 шт  - Рукав пожарный напорный РПМ (В) Ø65 - 20 м 7 шт  - Рукав пожарный напорный РПМ (В) Ø50,L - 20м 13 шт  - Рукав пожарный всасывающий Д-8O,L - 4m 3 шт  - Рукав пожарный всасывающий Д-100,L - 4м 2 шт  - Сетка всасывающая СВ-80 2 шт  - Сетка всасывающая СВ-100 2 шт  - Ствол ручной пожарный ГПС-600 2 шт  - Переходная головка ГП 80х100 1 шт  - Ствол ручной пожарный РСК-50 2 шт  - Ствол ручной пожарный РСК-70 2 шт  - Ствол ручной пожарный СВП-4 2 шт  - Головка переходник ГП-50х66 (ГП 50\*70) 4 шт  - Разветвление трехходовое РТ-70 2 шт  - Пеносмеситель ПС-2 1 шт  - Пеносмеситель ПС-1 1 шт  - Ключ 80 (для соединения рукавов) 2 шт  - Содержимое комплекта:  Боевая одежда пожарного: размеры-(2/II, 2/III, 4/II); - по 1 шт  пояс пожарного-размер 2 по 2 шт, размер 3 - 1 шт;  сапоги пожарного – размеры 42,43,45- по 1 паре;  шлем пожарного - безразмерный -3 шт.;  краги 10 размер - 1 пара, 11 размер - 2 пары  1 комплект  - Головка переходник ГП-50х65 (ГП 50\*70) 3 шт  - Зажим рукавный ЗПР-80 4 шт  - Рукавные задержки ЗР80 2 шт  - Лопата штыковая 3 шт  - Лопата совковая 3 шт  - Сумка для диэлектрического комплекта 1 шт  - Коврик диэлектрический 750 х 750 мм  2 шт  - Боты диэлектрические 2 шт  - Перчатки диэлектрические 2 шт  - Ножницы диэлектрические 2 шт  - Топор плотницкий 1 шт  - Ножовка столярная 1 шт  - Фонарь ФОС-3 с зарядным устройством 2 шт  - Теплоотражательный костюм ТОК 300  3 шт  - Огнетушитель ОВЭ-5 2 шт  - Огнетушитель ОВЭ-Ю 2 шт  - Огнетушитель ОУ-5 2 шт  - Лом легкий ЛПЛ 1 шт  - Лом тяжелый ЛПТ 1 шт  - Монтажка универсальная длина 850 мм 2 шт  - Лом универсальный 2 шт  - Пускозарядное устройство Fubag Force 180 1 шт |

***\*Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ).***

Возможность подачи воды и воздушно - механической пены, как совместно, так и раздельно.

**Генеральный директор ООО «ТорТехМаш»**

**Игорь Владимирович Комиссаров**